**桐城市人民医院新区项目（一期）医疗综合楼**

**电热水器采购及安装项目**

1. **采购项目名称及内容**

1、项目名称：桐城市人民医院新区项目（一期）医疗综合楼电热水器采购及安装

2、项目控制价：**电热水器：30\*3100元/台=9.3万元**

3、项目内容：**电热水器（含不锈钢底座）**

**二、投标人资格**

1、符合《政府采购法》第二十二条要求；

2、本项目不接受联合体投标。

**三、采购需求与说明**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| 1 | 付款方式 | 货物进场安装并验收合格后支付合同价款的100%，同时，中标单位支付合同价款的5%为质保金，质保期满后一次性无息返还。 |
| 3 | 评标办法 | 有效最低价法 |
| 4 | 供货及安装期限 | 合同签订后30个日历日内供货并安装 |
| 5 | 供货及安装地点 | 安徽省桐城市人民医院新院区 |
| 6 | 免费质保期 | 整机质保1年，内胆质保3年 |

1. **采购清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 推荐品牌 | 货物需求 | 数量  （台） | 报价（元/台） |
| 电热水器 | 海尔  志高  裕特 | 产水量：70L/H  功 率：6KW  电 压：380V/50HZ  龙 头：双龙头  材 质：内胆SUS304不锈钢、外层0.4mm拉丝201不锈钢、四级过滤器标配电源线：2米 | 30 |  |
| 合计 | 大写： （小写： ） | | | |

1. **货物技术要求**

1、步进式逐层加热技术，可连续提供纯开水并持续恒温冷热水分离，避免冷热水混合的“阴阳水”问题，逐层沸腾，电脑控温仅一次沸腾，避免重复加热“千沸水”现象；

2、三层保温：内层食品级304不锈钢、中层加厚聚氨酯保温层、外层加厚0.4mm拉丝201不锈钢；

3、四重防护：防漏电保护、散热保护、防烫保护、防干烧保护；

4、高纯度U型紫铜发热管，升温速度快，更耐用；

5、微电脑控制，智能电子数显：温度显示、加热、缺水、饮用等其他功能；

6、资质要求：有害物质管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书。

1. **项目说明**
2. 所投产品为**2022**年以来生产的全新产品。
3. 本项目为固定总价合同，**本产品每台报价包含安装热水器所需全部费用**。包含但不限于辅材费、人工费、机械费、管理费、运输费、安装费、二次转运费、水电移位费、税费等其他一切费用，**投标人自行踏勘现场**，**费用自理**。项目现场甲方仅提供备餐间自来水点、三相电源点，不锈钢软接、阀门、排水管道等其他辅材均包含在报价中，不锈钢底座根据现场进行制作符合业主方验收要求。

**七、投标截止时间、投标地点：**投标截止时间：2022年7月6日下午16时前。应在规定时间将密封的响应文件送至安徽省桐城市人民医院综合采购办，不接收快递报价文件。联系电话：0556-6197331。逾期或不符合规定的文件恕不接受。

桐城市人民医院综合采购办公室

二零二二年六月三十日