**可调节难度麻醉喉镜公开询价采购报价表**

**报价单位： （盖章） 年 月 日**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名 称** | | **品 牌** | **规格型号** | **采购数量（套）** | **报价（元/套）** |
| 可调节难度麻醉喉镜 | | 进口 | 成人大号 | 按需采购 |  |
| 成人中号 |  |
| **备 注** | **1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照;**  **2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标;**  **3.报价表加盖公章密封，于11月20日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！**  **4.不接收快递报价文件。** | | | | |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二零年十一月十六日

**一、**设备参数要求：

1、可调节难度麻醉喉镜镜片为Macintosh镜片，是专业为困难插管而设计的。结合ViewMax压舌板和光纤光源的优点，使操作者更易看清位置，更快更轻松的用较小力气将镜片尖插入。杠杆式的镜片斜尖设计可抬起会厌、轻松进入喉管。此镜片可减少术后喉咙疼痛的发生和程度。

2、光源：氙气冷光源

3、手柄为绿圈国际通用喉镜手柄  
4、有三种不同规格镜片可供选择：  
 4#成人喉镜片：155×18mm  
 3#成人喉镜片：130×18mm  
 2#儿童喉镜片 ：100×17mm  
5、弯钩麻醉喉镜标准配置：包含手柄1个、镜片1个(可选规格)，原装盒1个，备用灯泡1个；

6、整机免费质保期≥2年。

二、投标要求：

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效；

2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等；

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；

4、需提供产品彩页及相关参数描述（产品参考图如下所示）；

5、★投标时需要列出设备免费标配耗材及附件清单，各种型号叶片需要单独列出报价表；

6、卖方需免费提供安装调试及操作维保培训服务，保证设备正常使用；

7、提供该设备近3年内在安徽省内二甲或二甲以上医院采购使用相关证明。

三、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全；

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

产品参考图片：

