**车载吸痰器公开采购报价表（二次询价）**

**报价单位： （盖章） 年 月 日**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | | **品牌** | **规格型号** | **采购数量** | **报价（元/台）** |
| 车载吸痰器 | |  |  | 叁 |  |
| **备 注** | **1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照;**  **2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标;**  **3.报价表加盖公章密封，于11月25日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！**  **4.不接收快递报价文件。** | | | | |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二零年十一月十九日

**附：**一、设备参数要求。

（一）、技术规格：

电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz DC 12V 3Ah

抽气速率：≥25L/min（提供检验报告）

负压调节范围：0.02MPa～0.085MPa

噪声：≤60dB

输入功率：≥70VA

吸液瓶：1000ml

工作制：间隙加载连续运行

（二）、产品的材质：外壳采用优质ABS工程塑料制作，轻便坚固，手提式。

（三）、产品性能：

1、便携式急救吸引器，可用于分泌物、血液等引起的阻塞吸引，也可用于其它手术吸引。手提式，体积小，重量轻，特别适用救护车和野外使用。

2、无油自润滑真空泵，无油雾污染，泵体为单向式，无正压产生。

★3、采用交流、外接直流电源（12V）和机内电池三种供电方式当电网或其原因造成停电时，交直流自动转换，不影响正常吸引，可连接车载电源使用。

4、内置锂电池供电，充足电的蓄电池工作时间≥1小时。

5、具有充电溢满指示。充电溢满时，本机自动停止充电。

6、溢流保护装置，防止液体进入泵体。

7、高分子吸引瓶，易消毒、清洗。

（四）、基本配置

一次性吸管 1根

吸引管 1根

熔丝管 3个

汽车用点烟插头线 DC12V 1根

（五）、整机免费质保期≥2年。

二、投标要求。

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效（在我院近3年内有正常业务关系且提供过有效证件，可不提供）；

2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等；

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；

4、需提供产品彩页及相关参数描述；

5、★投标时需要列出设备免费标配耗材及附件清单，吸引管及一次性吸管等易耗价格表需要单独列出；

6、卖方需免费提供安装调试及操作维保培训服务，保证设备正常使用。

7、提供该设备近3年内在安徽省内二甲或二甲以上医院采购使用相关证明。

三、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全；

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。