**桐城市人民医院新区项目（一期）部分科室增加隔墙、边柜、台柜等零星工程采购及安装项目**

**公开询价报价表**

**报价单位： （盖章） 年 月 日**

|  |  |
| --- | --- |
| **名称** | **相关要求** |
| 部分科室增加隔墙、边柜、台柜等零星工程采购及安装项目 | 一、发包内容：桐城市人民医院新区项目（一期）桐城市人民医院新区项目（一期）部分科室增加隔墙、边柜、台柜等零星工程采购及安装项目，详见附件；  二、本项目为固定单价合同，投标单位自行踏勘现场，优化设计后进行分项报价，但须满足业主单位使用要求，投标单位按㎡报价，最终结算价以安装结束后监理单位审核㎡结算，包含但不限于辅材费、人工费、机械费、管理费、运输费、安装费、二次转运费、水电移位费、税费、保险、安全风险等其他一切费用，分项报价，边柜、台柜：最高限价：460元/㎡；隔墙最高限价260元/㎡； 实木门最高限价：1200元/樘。  三、施工工期：工期30天，自签订合同之日计算；  四、施工地点：桐城市人民医院新院区；  五、付款方式：货物进场安装并验收合格后支付合同价款的100%，同时乙方向甲方支付合同价款的5%为维修金，期满壹年后一次性全额退还（不计息）；  六、报价表加盖公章密封，于**2024年1月18日09点00分**前送至**桐城市人民医院(新院区)门诊楼（2层），行政办公区综合采购办公室**，本项目不接受联合体投标，本着自愿原则，逾期视为放弃；  七、不接收快递报价文件。 |
| **合计总金额（元）：** | 大写： **￥：** |

桐城市人民医院综合采购办公室

二0二四年一月十二日

**附件：**

1. **采购项目名称及内容**

1、项目名称：桐城市人民医院新区项目（一期）部分科室增加隔墙、边柜、台柜等零星工程招标文件

2、项目控制价：边柜、台柜：最高限价：415元；隔墙最高限价260元； 实木门最高限价：1200元。

3、项目内容：康复医学科隔墙、护理部示教室隔墙等区域及其他科室边柜、台柜等

**二、投标人资格**

1、符合《政府采购法》第二十二条要求；

2、本项目不接受联合体投标。

**三、采购需求与说明**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| 1 | 付款方式 | 货物进场安装并验收合格后支付合同价款的100%，同时乙方向甲方支付合同价款的5%为维修金，满壹年后一次性全额退还（不计息）。 |
| 3 | 评标办法 | 有效最低价法 |
| 4 | 供货及安装期限 | 合同签订后30个日历日内供货并安装 |
| 5 | 供货及安装地点 | 安徽省桐城市人民医院新院区 |
| 6 | 免费质保期 | 1年 |

**采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 货物需求 | 数量  （㎡） | 推荐品牌 | 报价 |
| 1 | 边柜、台柜 | 外部装饰面板：选用E0级杉木免漆实木生态板；  板材厚度为12mm±0.3mm；。  规格：根据施工现场确认。 | 展开面积约200㎡ | E0级杉木免漆实木生态板推荐品牌：千年舟、团团圆圆、莫干山、兔宝宝 | 元/㎡ |
| 2 | 隔墙 | 轻钢龙骨：质量应符合国家标准GB/T11981-2001《建筑用轻钢龙骨》的规定要求，原料：冷轨热镀锌钢带，双面镀锌量 (g/㎡) ：≥120，轻钢龙骨底面平直度: ≤0.4㎜/1000㎜，轻钢龙骨侧面平直度: ≤0.3㎜/1000㎜。  墙面基层采用防火石膏板；墙面装饰板采用竹丝纤维板或竹炭纤维板。  门采购静音实木门。 | 隔墙面积约500㎡  门约20樘 | 石膏板推荐品牌：泰山、可耐福、莫干山 | 隔墙  元/㎡  门  元/樘 |

**四、货物技术要求**

1、边柜、台柜、隔墙安装牢固，款样按业主单位要求，优化设计，经业主单位确认同意后方可安装；

2、E0级杉木免漆实木生态板颜色中标后由业主选择确定，品牌为推荐品牌或优于推荐品牌产品；且此项调整不得变更投标价格。提供检测报告并满足国标标准；

3、五金配件选用优质产品。

**五、项目说明**

本项目为固定单价合同，投标单位自行踏勘现场，优化设计后进行分项报价，但须满足业主单位使用要求，投标单位按清单、以㎡报价，最终结算价以安装结束后监理单位审核㎡结算，门按实际安装樘数结算。报价包含但不限于辅材费、人工费、机械费、管理费、运输费、安装费、二次转运费、水电移位费、税费、保险、安全风险等其他一切费用。