桐城市人民医院新区临时停车标线

**公开（二次询价）招标**

**一、项目名称及内容**

1.项目名称：桐城市人民医院新区项目（一期）

2.项目地点：桐城市望溪路166号

3.最高投标限价：6.2元/米（含税）。

4.成交合同价（固定单价报价）

详见后附最高投标限价（单项报价）清单。

1. 项目内容：桐城市人民医院新区项目（一期）临时停车标线项目

6.计划工期：10日历天

**二、资质、资格要求**

1.参与供应商须具有独立法人资格，具备相关资质要求；

**三、交易时间、地点、规则**

1. 交易时间：**2024年2月5日09点00分（北京时间）；**

2. 交易地点：**桐城市人民医院(新院区)门诊楼（2层），行政办公区综合采购办公室**

3. 交易规则：投标文件密封后加装公章，送至桐城市人民医院综合采购办。由医院组织评标，以最终有效最低报价为中标人,不接收快递报价文件。

**四、注意事项**

1. 中标单位施工方案报发包人同意后方可施工。

2、本合同为固定单价合同，最终工程量由监理单位、业主单位、施工单位现场确认，费用由竣工决算审计审定。

3、中标单位签订合同之日，监理单位发出开工令后10天内完成所有清单内施工内容，并通过监理验收。逾期1天，处罚2000元，以此类推；超过一周时间以上，业主方有权单方解除合同。

4、为确保新院区道路交通停车标线整体美观性，中标单位需要按附件：技术要求进行实施。

5、请投标人自行踏勘现场，确认施工界面，费用自理。

6、积极与室外景观工程施工单位、东部新城建设发展有限公司、总包单位沟通，不可损坏其他单位成品工程，如有损坏，中标单位负责修复。

**五、付款方式**

清单内容施工结束后，经监理单位、业主单位验收后，根据实际临时停车标线的具体数量\*中标单价，付至总价款的100%，同时，中标单位支付市医院指定账户总价款3%为质保金，质保期一年，质保期满后中标单位可申请支付质保金，市医院收到申请，七个工作日内无息返还。

1. **工程量清单**

 **院内道路两侧及院前硬化广场临时停车标线，标线规格：线宽15cm，厚度为 1.8+0.2mm。长度根据院方要求，据实结算。**

**七、确定中标单位**

1、投标单位满足基本资质条件，符合技术参数后，合理低价中标；

2、中标人确定后，桐城市人民医院发中标公示，公示期满后，招标人可向候选中标人发出中标通知书，签订合同。

**八、联系方式**

桐城市人民医院综合采购办：0556-6197331

项目联系人：朱主任13500554336

**安徽省桐城市人民医院**

**二0二四年一月三十日**

附件：技术要求

1）符合《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）、《路面标线涂料》 （JT/T280－2004）、《路面标线涂料》（GA/T298-2001）、《路面标线用玻璃珠》（JT/T446－2001）等国家标准和行业规范的要求。

2）所有标线施划须选用热熔反光标线涂料，能满足在沥青混凝土、室外地砖耐久使用的要求，且均应有合适的施工机械与之配套，并严格按照《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）和国家有关规范、标准施工验收。

3）涂料的技术要求符合《路面标线涂料》（JT/T280—2004）的规定，标线厚度为 1.8+0.2mm。

4）玻璃珠的品质要求应符合《路面标线用玻璃珠》（JT/T446— 2001）的规定。

5）路面标线涂料的色度性能，其色品坐标和反射比（或亮度因数） 应符合《路面标线涂料》（JT/T280—2004）中规定的范围。

6）标线的颜色为白色、黄色，应符合《路面标线涂料》（JT/T280 －2004）的要求，并按采购人同意的方法施工。

7）标线宽度、虚线长及间隔、点线长及间隔、双标线的间隔，应按《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）、《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB50138-2015）规定办理。

8）所有标线应具有顺直、平顺、光洁、均匀及精美外观，干膜 厚度等符合质量要求，不符合质量要求的标线均应清除，重新施划，产生的费用由中标方负责。

9）热熔涂料技术参数

（1）涂膜颜色与外观：干燥后，应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落、 粘胎现象，涂膜颜色和外观和

标准板差别不大。

（2）不粘胎干燥时间：≤3min

（3）抗压强度：≥12MPa

（4）玻璃珠含量：18%～25% 5.抗开裂性：≥3m

10）喷涂时，应清除道路表面的污物、松散物或其他物质，道路表面干净和干燥。标线的具体施划方法在施划前必须经招标单位的同意。

11）所有标线应具有顺直、平顺、光洁、均匀及精美外观。

12）有缺陷的、施工不当、尺寸不正确或位置错误的标线均应清除，路面应修补，材料应更换。

13）施工时有交通安全措施，设置适当警告标志，阻止车辆及行人在作业区内通行，防止将涂料带出或形成车辙，直至标线充分干燥。

14）标线：车位导向和车位编号采用激光切割板，采用优质冷喷材料冷喷。

15）反光标牌：采用1.0mm厚优质铝板，机械裁板，电脑刻字，贴反光膜；室外标牌采用1.5mm厚优质铝板，机械裁板，电脑刻字，贴反光膜，含铝槽夹码。

16）交通安全设施：加强型优质橡胶定位器，表面防滑纹，贴工程级晶格反光膜；圆柱铝板护角1.0mm厚优质铝板，贴反光膜；塑料道钉、反光轮廓标采用优质ABS塑料+高亮反光晶片；安全凸镜高清晰PC镜面。

2、质量及售后服务要求

（1）货物质量：中标单位提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方标准。货物完好，配件齐全。

（2）保修及售后服务：提供原厂质保，质保期按照国家规定，而且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，质保期从服务验收合格后起算，质保期一年。

（3）所用漆料不能低于国家环保漆标准。（投标人中标后在后期划线过程中所用漆料的质量和档次不能低于国家环保漆标准，否则业主有权终止合同，所造成的一切损失均由中标单位承担。）

（4）中标单位履行合同过程中，道路标线的漆划不得有卷皮、起毛、脱落等情况发生，如果发生上述情况，业主单位有权要求中标单位立即整改，中标单位不得提出异议并且立即无条件整改。

（5）业主单位在监督过程中发现有卷皮、起毛、脱落等其他低质量情况的，发现一起罚款壹仟元人民币， 罚款金额在拨付工程款中扣除。

（6）地下车库、道路划线施工过程产生的垃圾由中标人运输至院外垃圾堆放区域，道路划线前路面须冲洗干净，所涉及的清洗费、机械运输费等含在投标报价中。

（7）院里交通道路施划中标单位进行深化设计，符合《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）、《路 面标线涂料》 （JT/T280－2004）、《路面标线涂料》（GA/T298-2001）、《路面标线用玻璃珠》（JT/ T446－2001）等国家标准和行业规范的要求。深化方案经业主单位确认后方可施工，深化设计和施工费 用含在投标报价中。

一、投标函

致: 桐城市人民医院

1、根据你单位拟定的招标公告，我单位愿以人民币(大写)\_ 元 /米 (小写\_ \_元/米)的报价来承担桐城市人民医院新区院内临时停车标线项目。

3、我方承诺:我单位严格遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，若发现我单位投标文件和货物有弄虚作假、与招标文件不实等行为，愿接受相关主管部门的任何处罚。

单位名称：

2024年 月 日

二、法定代表人身份证明书（原件）及法人二代居民身份证（复印件）

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

 投标人： （盖单位公章）

 日 期： 年 月 日

附：法人二代居民身份证(复印件)

 三、授权委托书

我 (姓名)系 (投标人名称)的法定代表人，现授权委托我单位 (姓名、职务)为我公司代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 (项目名称)的投标文件、签订合同和处理投标过程中的有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人： (盖单位公章)

法定代表人： (签字或盖章)

委托代理人： (签字或盖章)

日期： 年 月 日

附：委托代理人身份证复印件

四、企业资质证书(复印件)；

五、企业法人营业执照(复印件)；