桐城市人民医院新院区照明控制面板

采购及安装工程公开询价招标

1. **项目概况与招标范围**

1、项目实施地点：桐城市望溪路166号；

2、采购及安装内容：具体内容以工程量清单为准。

3、采购供货、安装周期：签订合同之日起10个工作日内货到现场，货到场之日后5个工作日内安装结束；

4、采购及安装要求：到场货物符合采购设备的技术参数，设备、材质要求达到医疗综合楼、裙楼公共区域照明所需要求，技术参数要求**：控制面板为可编程触摸面板，采用钢化玻璃触摸材质，超长按键寿命，时尚美观高档。面板的按键通过RS485总线与电脑系统软件编程实现不同的功能不同的场景设置，如：全开、全关触发场景、组控制、交叉控制，多点控制各个模块等，可自由组合多个面板实现多个场景设置。工作电压：DC12V,外形尺寸：86×86×38mm,外壳材料：ABS阻燃料。**

5、采购及安装说明：因新院区建设工期紧，中标单位要与专业分包单位无缝对接，满足大楼照明使用要求。如未按约定时间交付及安装，达不到使用功能，甲方拒绝支付任何费用并解除合同并追究责任。

6、投标人自行踏勘现场，依据医疗综合楼电气专业图纸及施工现场实际情况深化设计，满足招标人使用要求。

二、**投标单位基本资质条件**

1、具有工商行政管理部门颁发营业执照的独立法人资格，能够立承组民事责任能力的生产厂家、代理商或经销商；

2、本项目**不接受**联合体投标。

**三、最高控价：**

桐城市人民医院新院区照明控制面板采购及安装：**9.6万元整。**

**四、付款方式**

**安装结束验收合格后，付合同价款的100%，付款前中标单位先行支付合同价款的10%为质保金，质保期（1年）满后一次性支付全额质保金（不计息）。**

**五、投标文件提交**

1、投标文件提交截止时间：**2023年10月27日16点00分（北京时间）**； 2、地点：报价文件加盖公章密封，投标人应在投标文件提交截止时间前到**桐城市人民医院综合采购办**递交纸质投标文件；逾期送达的投标文件，将予以拒收，不接收快递报价文件。

3、投标文件份数：一份正本，二份副本，投标人须同时提交技术文件电子版（内容与正本一致，可以读写的含有全部投标文件内容的电子版文件）；

4、投标文件格式见附件。

**六、确定中标单位**

1、投标单位满足基本资质条件，符合技术参数后，合理低价中标；

2、中标人确定后，桐城市人民医院发中标公示，公示期满后，招标人可向候选中标人发出中标通知书，签订合同。

**七、联系方式**  桐城市人民医院综合采购办：0556-6197331项目联系人：朱主任13500554336

 安徽省桐城市人民医院

 2023年10月23日

一、投标函

致: 安徽省桐城市人民医院

1、根据你单位拟定的招标公告，我单位愿以人民币(大写)\_ \_ 元(小写\_ \_元)的报价来承担该些项目竣工结算审计业务。（根据工程预算编制工程量清单）

2、我方承诺:我单位严格遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则进行跟踪及结算审计，若发现我单位有弄虚作假、不据实审计等不良行为的将接受比选人和相关主管部门的任何处罚。

单位名称：

2023年10月 日

二、法定代表人身份证明书（原件）及法人二代居民身份证（复印件）

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

 投标人： （盖单位公章）

 日 期： 年 月 日

附：法人二代居民身份证(复印件)

 三、授权委托书

我 (姓名)系 (投标人名称)的法定代表人，现授权委托我单位 (姓名、职务)为我公司代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 (项目名称)的投标文件、签订合同和处理投标过程中的有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人： (盖单位公章)

法定代表人： (签字或盖章)

委托代理人： (签字或盖章)

日期： 年 月 日

附：委托代理人身份证复印件

四、企业资质证书(复印件)；

五、企业法人营业执照(复印件)；

六、投标单位承诺书（原件）

 我单位在参加 投标项目活动中郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方目前没有受到被国家、安徽省、安庆市及桐城市行政主管部门勒令停止市场行为的处罚，在桐城市没有不良记录；

3、若我方中标，将严格按照招标单位的时间要求，客观公正的完成工程建设项目的造价咨询服务；若我方违反上述承诺，提供虚假、不真实的造价咨询服务，被发现或被他人举报查实，无条件接受桐城市人民医院作出的列入“黑名单”的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人（盖单位公章）：

投标人的法定代表人（签字或盖章）：

年 月 日

|  |
| --- |
| **桐城市人民医院新院区照明控制面板工程量清单** |
| 序号 | 规格及型号 | 数量（个） | 综合单价 |
| 医疗综合楼主楼 |
| 一层 | GG1电箱8回路 | 1 |  |
| GG2电箱8回路 | 1 |  |
| GG3电箱8回路 | 1 |  |
| 二层 | GG1电箱4回路 | 1 |  |
| GG2电箱 | / |  |
| GG3电箱4回路 | 1 |  |
| 三层 | GG1电箱 | / |  |
| GG2电箱4回路 | 1 |  |
| GG3电箱4回路 | 1 |  |
| 四层 | GG1电箱4回路 | 1 |  |
| GG2电箱4回路 | 1 |  |
| GG3电箱4回路 | 1 |  |
| 五层 | GG1电箱 |  |  |
| GG2电箱4回路、8回路 | 2 |  |
| GG3电箱8回路 | 1 |  |
| 六层 | GG1电箱4回路 | 1 |  |
| GG2电箱4回路、8回路 | 2 |  |
| GG3电箱8回路 | 1 |  |
| 七层 | GG1电箱4回路 | 1 |  |
| GG2电箱4回路、8回路 | 2 |  |
| GG3电箱8回路 | 1 |  |
| 八层 | GG1电箱8回路 | 1 |  |
| GG2电箱8回路 | 1 |  |
| GG3电箱8回路 | 1 |  |
| 九层 | GG1电箱4回路、8回路 | 2 |  |
| GG2电箱4回路、8回路 | 2 |  |
| GG3电箱8回路 | 1 |  |
| 十层 | GG1电箱8回路 | 1 |  |
| GG2电箱4回路、8回路 | 2 |  |
| GG3电箱4回路 | 1 |  |
| 十一层 | GG1电箱8回路 | 1 |  |
| GG2电箱4回路、8回路 | 2 |  |
| GG3电箱8回路 | 1 |  |
| 十二层 | GG1电箱8回路 | 1 |  |
| GG2电箱4回路、8回路 | 2 |  |
| GG3电箱8回路 | 1 |  |
| 十三层 | GG1电箱8回路 | 1 |  |
| GG2电箱4回路、8回路 | 2 |  |
| GG3电箱8回路 | 1 |  |
| 十四层 | GG1电箱8回路 | 1 |  |
| GG2电箱4回路、8回路 | 2 |  |
| GG3电箱4回路、4回路 | 2 |  |
| 医疗综合楼裙楼 |
| 一层 | GG4电箱8回路、8回路 | 2 |  |
| GG5电箱4回路、8回路、8回路 | 3 |  |
| GG6电箱4回路 | 1 |  |
| 二层 | GG4-1电箱8回路 | 1 |  |
| GG4-2电箱8回路 | 1 |  |
| GG5电箱8回路 | 1 |  |
| GG6电箱8回路 | 1 |  |
| 三层 | GG4-1电箱4回路、4回路 | 2 |  |
| GG4-2电箱8回路 | 1 |  |
| GG5电箱4回路、8回路 | 2 |  |
| GG6电箱8回路 | 1 |  |
| 四层 | GG4-2电箱8回路 | 1 |  |
| GG5电箱4回路、8回路 | 2 |  |
| GG6电箱8回路 | 1 |  |
| 地下室 | B1AL5电箱12回路 | 1 |  |
| GG3电箱8回路 | 1 |  |
| B1ATE-GG3电箱6回路 | 1 |  |
| GG2电箱4回路 | 1 |  |
| B1AL6-1电箱12回路 | 1 |  |
| B1AL6-2电箱12回路 | 1 |  |
| B1AL6电箱12回路 | 1 |  |
| **合计总价** |  |
| 汇总数量 | 4回路：27个，6回路：1个，8回路：45个,12回路：4个，总合计数量：77个。 |
| **特别说明：工程量清单数量与图纸不一致，以图纸为准，与实际安装不一致，以实际安装数量为准，总价包括但不限于运输费、安装费、调试费、税金、利润等为完成本次采购项目所发生的一切费用。** |