**桐城市人民医院新区项目（一期）污水处理站不锈钢围挡、洁净工作台不锈钢支架、不锈钢打包台**

**公开询价招标**

1. 招标条件
2. 项目名称:污水处理站不锈钢围挡、洁净工作台不锈钢支架、不锈钢打包台采购及安装工程
3. 招标人：安徽省桐城市人民医院
4. 资金来源：财政资金

二、**项目概况与招标范围**

1、项目实施地点：桐城市望溪路166号；

2、采购及安装内容：具体内容以工程量清单为准。

3、采购供货、安装周期：签订合同之日起5个工作日内货到现场，货到场之日后10个工作日内安装结束；

4、采购及安装要求：不锈钢围挡主要材质采用Φ63、Φ51和Φ32、Φ25，201不锈钢，厚度1.0mm,不锈钢焊接处满焊、打磨、抛光、喷涂、美观，基础牢固；规格：高1.2米，长度约：55米；

洁净工作台不锈钢支架主要采用50方管，厚度1.0mm,201不锈钢，面板采用不锈钢，厚度1.0mm,201不锈钢，4个脚底座采用硬质塑料充填防止刮划地砖，洁净工作台具体尺寸规格参照附件清单，不锈钢支架具体规格需要满足洁净工作台安装要求；数量约 ：22个；

不锈钢打包台支架主要材质采用Φ30\*Φ30，面板采用不锈钢，厚度1.0mm,201不锈钢， 4个脚底座采用硬质塑料充填防止刮划地砖。数量约5个；

5、投标人自行踏勘现场，依据招标人需求进行深化设计，满足招标人使用和验收要求。

**三、投标单位基本资质条件**

1、具有工商行政管理部门颁发营业执照的独立法人资格，能够立承组民事责任能力的生产厂家、代理商或经销商；

2、本项目**不接受**联合体投标。

**四、最高控价：**

污水处理站不锈钢围挡、洁净工作台不锈钢支架、不锈钢打包台采购及安装：**2.5万元整。**

**五、付款方式**

安装结束验收合格后，付合同价款的100%，付款前中标单位先行支付合同价款的10%为质保金，质保期（1年）满后一次性支付全额质保金（不计息）。

**六、投标文件提交**

1、投标文件提交截止时间：**2024年1月18日09点00分**（北京时间）；

2、地点：报价文件加盖公章密封，投标人应在投标文件提交截止时间前到**桐城市人民医院(新院区)门诊楼（2层），行政办公区综合采购办公室**递交纸质投标文件；逾期送达的投标文件，将予以拒收，不接收快递报价文件。

3、投标文件份数：一份正本，二份副本；

4、投标文件格式见附件。

**七、确定中标单位**

1、投标单位满足基本资质条件，符合技术参数后，合理低价中标；

2、中标人确定后，桐城市人民医院发中标公示，公示期满后，招标人可向候选中标人发出中标通知书，签订合同。

**八、联系方式**

桐城市人民医院综合采购办：0556-6197331

项目联系人：朱主任13500554336

**安徽省桐城市人民医院**

**二0二四年一月十二日**

**附工程量清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格及尺寸 | 数量 | 综合单价 |
| 1 | 不锈钢围挡主要材质采用Φ63、Φ51和Φ32、Φ25，201不锈钢，厚度1.0mm,不锈钢焊接处满焊、打磨、抛光、喷涂、美观，基础牢固；规格：高1.2米。 | 长度约：55米； | 元/米 |
| 2 | 洁净工作台不锈钢支架主要采用50方管，厚度1.0mm,201不锈钢，面板采用不锈钢，厚度1.0mm,201不锈钢，4个脚底座采用硬质塑料充填防止刮划地砖，具体尺寸规格参照附件清单； | 22个 | 元/个 |
| 3 | 不锈钢打包台支架主要材质采用Φ30\*Φ30，面板采用不锈钢，厚度1.0mm,201不锈钢， 尺寸规格：1500mm\*55mm\*90mm;  4个脚底座采用硬质塑料充填防止刮划地砖。 | 6个 | 元/个 |

**说明：**投标报价含运输费、安装费、税金、利润等为完成本次项目所发生的一切费用。

附件：洁净工作台规格清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科室名称 | 洁净工作台规格（长\*高\*宽） | 型号 |
| 门诊输液大厅 | 140\*110\*62 | JB-CJ-2FD |
| 心内科 | 130\*95\*58 | SW-CJ-2D |
| 呼吸内科 | 130\*95\*58 | SW-CJ-2D |
| 神经内科 | 130\*117\*58 | SW-CJ-2D |
| 消化内科 | 130\*117\*58 | SW-CJ-2D |
| 儿科 | 130\*95\*58 | SW-CJ-2D |
| 产前 | 130\*95\*58 | SW-CJ-2D |
| 新生儿 | 60\*92\*60 | HD-650 |
| 产科 | 130\*95\*58 | SW-CJ-2D |
| 妇科 | 130\*95\*58 | SW-CJ-2D |
| 胸泌外科 | 130\*117\*58 | D-1300 |
| ICU | 130\*95\*58 | SW-CJ-2D |
| 骨一 | 130\*95\*58 | SW-CJ-2D |
| 骨二 | 130\*95\*58 | SW-CJ-2D |
| 胃肠 |  |  |
| 肝胆 | 130\*95\*58 | SW-CJ-2D |
| 神外 | 130\*117\*58 | D-1300 |
| 眼科、老年科 | 130\*95\*58 | SW-CJ-2D |
| 耳鼻喉科、口腔科 | 130\*95\*58 | SW-CJ-2D |
| 康复科 | 130\*96\*56 | SW-CJ-2D |
| 二十六病区 | 130\*117\*58 | SW-CJ-2D |
| 烧伤科 | 130\*95\*58 | SW-CJ-2D |
| 感染科 | 130\*95\*58 | SW-CJ-2D |